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	СОВЕТ

	НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

	

	РЕШЕНИЕ



	от _____________                                                                                   №_______

	г. Новокубанск


О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 22 апреля 2016 года № 222                             «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района»                                     (с изменениями от 24 июня 2022 года № 384, от 27 января 2023 года № 450)

В соответствии со ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ                    «Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь рекомендациями департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 05 июня 2023 года № 81 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», руководствуясь Уставом Новокубанского городского поселения Новокубанского района, Совет Новокубанского городского поселения Новокубанского района  р е ш и л:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 22 апреля 2016 года № 222 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района» (с изменениями от 24 июня 2022 года                     № 384, от 27 января 2023 года № 450): 
2. В разделе 1 «Основная часть», в пункт 2 «Перечень расчетных показателей для местных нормативов», подпункта 2.1, в таблицу 2.1.15 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения»:
1) пункты «Крытые бассейны для дошкольников» и «Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся» части I «Общеобразовательные организации» исключить;

2) пункт «Учреждения медико-социального обслуживания» части II «Учреждения социального обслуживания и здравоохранения» изложить в следующей редакции:

	Учреждения медико-социального обслуживания
	1 койка
	2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ)
	
	По заданию на проектирование
	Возможно размещение в пригородной зоне


3) Часть V «Физкультурно-спортивные сооружения» изложить в следующей редакции:

	V. Физкультурно-спортивные сооружения

	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	шт.
	0,01
	0,01
	
	в соответствии с генеральным планом

	Плоскостные спортсооружения
	площадь игровой зоны, м2
	412,5
	412,5
	по заданию на проектирование
	

	Спортивные залы, 2 эт.
	м2
	123,9
	69,3
	для городских округов, городских поселений - 206,5; для сельских поселений - 1 15,5
	

	Крытые плавательные бассейны, 1 эт.
	шт.
	0,05
	0,04
	по заданию на проектирование
	

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д., I эт.
	м2
	46
	33
	для городских округов, городских поселений - 76,67; для сельских поселений - 55
	

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	площадь игровой зоны, м2
	90,8
	76,8
	по заданию на проектирование
	


4) В приложение 4 «Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей», в таблице 4.1:

- строку «Промышленные предприятия» изложить в следующей редакции:
	Промышленные предприятия, склады (за исключением магазинов-складов)
	6-8 работающих в двух смежных сменах
	1


- подраздел «Медицинские организации» дополнить  следующим пунктом:

	Иные медицинские организации, не относящиеся к бюджетным учреждениям
	50 м2 общей площади
	1


подраздела- строку «Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры)»  «Спортивные объекты» изложить в следующей редакции:

	Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры)
	35 м2 общей площади до 1000 м2/ 50 м2 общей площади более 1000 м2
	1, но не менее 25 машиномест мест на объект общей площадью более 500 м2


- подраздел «Торговые объекты» изложить в следующей редакции:

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские,

специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, рынки
	40 м2 общей площади
	1


5) пункт 4 примечания к таблице 4.1 изложить в следующей редакции:

«4) При расчете общей площади не учитывается площадь встроенно-пристроенных гаражей-стоянок».
3. В разделе 1 «Основная часть», в пункт 2 «Перечень расчетных показателей для местных нормативов», подпункта 2.1,  таблицу 2.1.16(а) «Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования» дополнить примечанием следующего содержания:

«1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне».
4. В раздел 1 «Основная часть» в приложение 1 «Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования» дополнить определением следующего содержания:

«Гостевые стоянки автомобилей - открытые площадки, предназначенные для временного паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон на незакрепленных за конкретными владельцами машиноместах».
5. Раздел 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» подраздела обоснование положений основной части нормативов градостроительного проектирования, часть «Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения» дополнить пунктом следующего содержания:

«показатель минимальной обеспеченности машиноместами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки:
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Роромсу - планируемая численность населения в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k1* - обеспеченность населения личными легковыми автомобилями, находящимися в собственности у физических лиц, в авто на тыс. человек;
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 - общее число парковочных мест в пределах уличной сети в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k2- коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах уличной сети, которые могут использоваться для постоянного хранения личного транспорта. Коэффициент принимается равным 0,8;
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 - количество участков ИЖС в границах разрабатываемого проекта планировки территории.

*Показатель k1 определяется в соответствии с информацией о прогнозируемом уровне автомобилизации, содержащейся в программах комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКР ТИ) поселений, городских округов. В случае отсутствия соответствующей информации в ПКР ТИ принимается среднее значение обеспеченности по Краснодарскому краю, исходя из количества стоящих на учете автомототранспортных средств по данным ГИБДД по состоянию за год, предшествующий расчетному, которое определяется каждый год приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

В границах земельного участка проектируемых жилых домов следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета одно машиноместо (парковочное место) на 600 кв. м площади квартир, удаленные от подъездов (входных групп) не более чем на 200 м».
6. Управлению имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района (Никитенко) настоящее решение:
1)  опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Новокубанского городского поселения Новокубанского района»;

2) разместить:

на официальном сайте Новокубанского городского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ngpnr.ru);
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района по нормотворчеству и контролю за выполнением органами и должностными лицами Новокубанского городского поселения Новокубанского района полномочий по решению вопросов местного значения Д.Л. Вильготского.
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Новокубанского городского поселения Новокубанского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

	Глава Новокубанского городского

поселения Новокубанского района
                                 П.В. Манаков
	
	Председатель Новокубанского городского поселения Новокубанский район

                          Е.В. Головченко 








